**济南鲁兴包装有限公司**

 **危险废物规章制度 LX-ZD-063**

危险废物安全操作规程

1. 作业现场所有人员应严格遵守劳动纪律，服从指挥，以防作业混乱发生事故。
2. 对危险废物的收集设备，必须制定具体的安全技术操作规程，并由经过操作训练的专职人员操作，以防事故发生。
3. 人力收集时，应量力而行，配合协调，不可违章冒险违章操作。
4. 操作人员应穿戴相应的防护用具。对有有毒的腐蚀性物质更要注意，在操作一定时间后，应适当呼吸新鲜空气，避免发生中毒事故。操作完毕后应对防护用品进行清洗和消毒，保证人身安全。
5. 散落地面的危险废物，应及时清除干净。对扫起来的危险废物专门收集，采用适当的物理或化学方法处置，以确保安全。
6. 收集搬运作业完毕后，应及时洗手、洗脸、漱口、淋浴。中途不得饮食、吸烟并且必须保持现场空气流通，防止沾染皮肤。
7. 危险废物收集暂存入库，并填写危险废物入库交接表。
8. 危险废物的转移和运输应按《危险废物转移联单管理办法》的规定报批危废物转移计划，填写转运联单，并必须交由资质单位承运。做好外运处置危废物的运输登记。
9. 运输危险废物必须配备押运人员，不得超载，严格按照所在城市规定的行车时间和行车路线，不得进入危险化学品运输车辆禁止通行的区域。
10. 危险废弃物在运输中途发生丢失、流散、泄漏时公司押运人员必须立即向当地公安部门报告，并采取一切可行的警示措施。

危险废物安全操作规程

济南鲁兴包装有限公司